**Diagrama de barras:** Sobre unos ejes cartesianos, se toman en el eje de:

* abscisas los valores de la variable x: 0, 1, 2, 2, 4, 5, 6
* ordenada las frecuencias absolutas: 2, 5, 6, 12, 9, 5, 1.

Sobre cada uno de los valores de la variable se levantan barras de altura igual a su frecuencia absoluta (Diagrama de barras de frecuencias absolutas)

Los extremos de cada una de las barras se unen por una línea, la línea quebrada resultante recibe el nombre de polígono de frecuencias