|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Calidad del Plástico** | **Resistencia** | | | | | | | |
| **Plástico A** | **135** | **175** | **97** | **169** | **213** | **171** | **115** | **143** |
| **Plástico B** | **275** | **170** | **154** | **133** | **219** | **187** | **220** | **185** |
| **Plástico C** | **169** | **239** | **184** | **222** | **253** | **179** | **280** | **193** |
| **Plástico D** | **115** | **105** | **93** | **85** | **120** | **74** | **87** | **63** |