|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| y | Gravedad delcrudo | Temperaturaevapor. 10 | Temperaturaevapor. 100 |
| 6,914,47,48,58,02,85,012,210,015,226,814,014,76,417,622,324,826,034,918,223,218,013,116,132,134,731,733,630,426,627,845,7 | 38,440,340,031,840,841,338,150,832,238,440,332,231,841,338,150,832,238,440,340,032,231,840,841,338,150,832,238,440,040,841,350,8 | 220231217316210267274190236220213284316267274190236220231217284316210267274190236220217210267190 | 235307212365218235285205267300367351379275365275360365395272424428273358444345402410340347416407 |