|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| y | Gravedad del  crudo | Temperatura  evapor. 10 | Temperatura  evapor. 100 |
| 6,9  14,4  7,4  8,5  8,0  2,8  5,0  12,2  10,0  15,2  26,8  14,0  14,7  6,4  17,6  22,3  24,8  26,0  34,9  18,2  23,2  18,0  13,1  16,1  32,1  34,7  31,7  33,6  30,4  26,6  27,8  45,7 | 38,4  40,3  40,0  31,8  40,8  41,3  38,1  50,8  32,2  38,4  40,3  32,2  31,8  41,3  38,1  50,8  32,2  38,4  40,3  40,0  32,2  31,8  40,8  41,3  38,1  50,8  32,2  38,4  40,0  40,8  41,3  50,8 | 220  231  217  316  210  267  274  190  236  220  213  284  316  267  274  190  236  220  231  217  284  316  210  267  274  190  236  220  217  210  267  190 | 235  307  212  365  218  235  285  205  267  300  367  351  379  275  365  275  360  365  395  272  424  428  273  358  444  345  402  410  340  347  416  407 |