|  |  |
| --- | --- |
| Calidadplásticos | Resistencia |
| Plástico A | **135** | **175** | **97** | **169** | **213** | **171** | **115** | **143** |
| Plástico B | **275** | **170** | **154** | **133** | **219** | **187** | **220** | **185** |
| Plástico C | **169** | **239** | **184** | **222** | **253** | **179** | **280** | **193** |
| Plástico D | **115** | **105** | **93** | **85** | **120** | **74** | **87** | **63** |